Załącznik do Formularza ofertowego

**ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKNA Z ROLETAMI ZEWNĘTRZNYMI i PARAPETAMI**  **WRAZ WYKONANIEM WSTĘPNEGO POMIARU I MONTAŻEM -**  **Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymogi:**   * współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1.1 W/m2K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą, * odporność na obciążenie wiatrem – min. Klasa 3, * ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – min. klasa C, * wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - min. E750, * właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - min. 31 dB, * przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – min 1.7 W/m2K, * przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – min. Klasa 4 * Rolety zewnętrzne metalowe w kolorze brązowym, nadstawne, pod zabudowę. | | | | | | | |
| **LP** | **Nazwa** | **Ilość** | **Rozmiar** | **VAT %** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 1 szt. | 140cm x 140cm |  |  |  |  |
| 2 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 1 szt. | 150cm x 140cm |  |  |  |  |
| 3 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 3 szt. | 120 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 4 | Okno jednodzielne uchylno-rozwierne | 1 szt. | 60 cm x 80 cm |  |  |  |  |
| 5 | Okno trójdzielne z równomiernym podziałem z dwiema częściami uchylno-rozwiernymi i jedną rozwierną | 1 szt. | 200 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 6 | Okno trójdzielne z równomiernym podziałem z dwiema częściami uchylno- rozwiernymi i jedną rozwierną, z roletą zewnętrzną antywłamaniową nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 200 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 7 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne  z roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 2 szt. | 120 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 8 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne z roletą zewnętrzną antywłamaniową nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 150 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 9 | Okno jednodzielne uchylno-rozwierne  z roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 100cm x 120 cm |  |  |  |  |
| 10 | Okno jednodzielne uchylno-rozwierne  z roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 1 szt | 60 cm x 80 cm |  |  |  |  |
| 11 | Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych brązowych | 105 szt. | 350mm x 148mm |  |  |  |  |
| 12 | Parapet wewnętrzny – biały PCV | 15,00 m | Szer. 250mm |  |  |  |  |