Załącznik do Formularza ofertowego

**ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE**

|  |
| --- |
| **OKNA Z ROLETAMI ZEWNĘTRZNYMI i PARAPETAMI****WRAZ WYKONANIEM WSTĘPNEGO POMIARU I MONTAŻEM -****Okna winny być wykonane z PCV-u w kolorze białym i muszą spełniać następujące wymogi:*** współczynnik przenikania ciepła U dla szyby zespolonej w każdym oknie nie większy niż 1.1 W/m2K. W szybie zespolonej zostanie zastosowana ciepła ramka. Pakiet szybowy 4/16AR/4. Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowiązującą normą i/lub aprobatą,
* odporność na obciążenie wiatrem – min. Klasa 3,
* ciśnienie próbne Odporność na obciążenie wiatrem / Ugięcie ramy – min. klasa C,
* wodoszczelność nieosłonięte (okna nierozszczelnione) - min. E750,
* właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) - min. 31 dB,
* przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) – min 1.7 W/m2K,
* przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) – min. Klasa 4
* Rolety zewnętrzne metalowe w kolorze brązowym, nadstawne, pod zabudowę.
 |
|  **LP** | **Nazwa** | **Ilość** | **Rozmiar** | **VAT %** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 1 szt. | 140cm x 140cm |  |  |  |  |
| 2 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 1 szt. | 150cm x 140cm |  |  |  |  |
| 3 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne | 3 szt. | 120 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 4 | Okno jednodzielne uchylno-rozwierne | 1 szt. | 60 cm x 80 cm |  |  |  |  |
| 5 | Okno trójdzielne z równomiernym podziałem z dwiema częściami uchylno-rozwiernymi i jedną rozwierną  | 1 szt. | 200 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 6 | Okno trójdzielne z równomiernym podziałem z dwiema częściami uchylno- rozwiernymi i jedną rozwierną, z roletą zewnętrzną antywłamaniową nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 200 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 7 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwiernez roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 2 szt. | 120 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 8 | Okno dwudzielne o dwóch skrzydłach równych i jedno uchylno-rozwierne z roletą zewnętrzną antywłamaniową nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 150 cm x 140 cm |  |  |  |  |
| 9 | Okno jednodzielne uchylno-rozwiernez roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 1 szt. | 100cm x 120 cm |  |  |  |  |
| 10 | Okno jednodzielne uchylno-rozwiernez roletą zewnętrzną antywłamaniową, nadstawną i pod zabudowę | 1 szt | 60 cm x 80 cm |  |  |  |  |
| 11 | Parapet zewnętrzny z płytek ceramicznych brązowych | 105 szt. | 350mm x 148mm |  |  |  |  |
| 12 | Parapet wewnętrzny – biały PCV | 15,00 m | Szer. 250mm |  |  |  |  |